阜平县行政审批局
 关于阜平县丰台水电站灾后重建项目环境影响报告表的批复
阜行审建环表[2024]011号
阜平县丰台水电站：
你单位所报《阜平县丰台水电站灾后重建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)审批申请及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、阜平县丰台水电站位于阜平县吴王口乡黄草洼村丰台自然村，其挡水建筑物地理位置坐标：东经113°59′2.326″、北纬39°2′9.627″，发电厂房位置：东经113°59′32.394″、北纬39°2′18.105″。丰台水电站发电厂房北侧为公路；发电厂房东南侧为寿长寺沟；东侧、西侧为山坡；东北侧隔公路为丰台自然村，最近距离150m。

该项目主要是对受2023年台风“杜苏芮”影响，遭到毁坏的丰台水电站进行重建，主要建设内容包括重建厂房、购置125kW、160kW发电设备各一套，修建大坝75m（发电厂房临河道侧修建防护墙，钢筋混凝土结构），修建道路40m（发电厂房进场道路）。该项目工程内容属于引水式发电站修复建设，故本次评价设置地表水环境影响专项评价。重建后丰台水电站装机总容量不变，仍为285kW，电站设计水头43m，设计流量0.19m3/s，设计年发电量为3895万kW•h，设计年利用小时数为3895小时。该项目总投资300万元，环保投资10万元，占总投资的3.33%。

二、根据你单位委托河北文星环保咨询服务有限公司编制的《报告表》，报告表技术评估专家意见、复核意见，原则同意《报告表》结论。
你单位须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目的建设。
三、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及《专项评价报告》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
1、水生生态：施工期间施工范围以开挖面积够用为准则，尽量不扩大施工范围；及时清运建筑垃圾及生活垃圾，严禁将施工期间产生的固废丢弃或堆存在河道内；严格执行施工废水处理回用措施，防止油污进入水体中影响水体水质；尽最大可能优化施工工艺，减少对水生生态环境的干扰和破坏；施工用料的堆放远离水体，严禁漏油渗油的施工机械和车辆进入施工河段，污染水体。

运营期间定期自行清理坝前垃圾漂浮物、干枯树枝、树叶等，杜绝垃圾围坝现象；设置生态下泄流量装置，安装在线监测设施，满足生态流量要求，数据联网以便监督管理。

2、陆生生态：施工期间在工程施工区设置警示牌，标明严禁任意破坏施工区以外的植被和土壤；做好施工场地防火，设置禁火警示牌，标明严禁施工人员野外用火与点烧植被的行为；严禁在非施工区狩猎；施工完成后及时清理施工垃圾，对破损地面进行修复等。

运营期间加强植被及野生动物保护宣传教育，确保足够的生态下泄流量；加强人员管理、严禁工作人员捕猎、捕鱼等。
3、地表水环境：该项目不设砂石料场，施工期废水主要为车辆冲洗废水和施工人员生活污水。项目施工人员租用附近村庄民房，不设食堂，施工期施工人员生活污水依托租用房屋现有污水处理设施（化粪池）处理，不外排；施工场地设洗车平台、沉淀池，施工车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，施工结束后沉淀池上清液回用于场地洒水，不外排；同时该项目施工期拆除、安装水轮发电机组时关闭拦河坝取水口闸门。工程施工机械车辆维修和保养在项目营地外指定汽修厂，并加强对施工人员环保宣传和管理，机械设备定期巡检，不允许向水体排放废油，不允许在场地附近河流（河流主流区和河滩区）清洗施工机械设备或车辆，施工废水严禁排入沙河支流寿长寺沟。

运营期间职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运沤肥，不外排。

4、声环境：施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值标准，采用低噪声设备、低噪声新技术；施工设备定期保养维护；严格按照规范操作设备。加强宣传、教育、培训。禁止夜间施工，选择合适的时间、路线进行运输；出入地点远离居民区等敏感点；车辆出入现场时应低速、禁鸣。

运营期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对高噪声设备采取隔声、减振等措施，加大发电机房的隔声效果。
5、大气环境：施工场地、道路定时洒水抑尘，对于易起尘的材料、堆土等采取洒水、苫盖等措施，执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/293

4-2019）标准。

6、固体废物：项目施工期固废主要为施工建筑垃圾、设备拆除安装产生的废包装和废旧设备，升压站设备拆除时的废变压器油以及施工人员生活垃圾。厂内不设弃土（渣）场，建筑垃圾及时清运至政府部门指定地点合理处理；设备拆除时严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》作为指导，进行拆除活动。变压器拆除时产生的废变压器油及时收集，暂存于危废间，交资质单位处理；设备拆除安装产生的废包装和废旧设备收集后外售；施工人员生活垃圾由环卫部门处理。

运营期间具体措施（1）生活垃圾由环卫部门统一清运；（2）浮渣及时清理，委托环卫部门统一清运；（3）废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理处置。

四、认真落实《报告表》规定的各项清洁生产及污染物排放总量控制措施。该项目污染物总量控制指标为：颗粒物：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施在可研、初步设计等阶段发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该项目的环境影响评价文件。项目自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。
六、你单位在接到本批复后10个工作日内，须将批复后的环境影响报告表及批复送交保定市生态环境局阜平县分局，按规定接受生态环境主管部门的监督检查。同时须按《建设项目环境保护“三同时”执行情况》要求，定期向保定市生态环境局阜平县分局报告项目环保“三同时”进展情况。
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